**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ**

**(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)**

**ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР**

**возрастная группа (7-8 классы)**

**(профиль «Культура дома, дизайн и технологии»)**

**Время выполнения – 180 минут Максимальная оценка - 35 баллов**

**Задание 1**. Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы ***«*Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом*».* 15 баллов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценки** | **Макс. балл** | **Балл участника** |
|  | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 1 |  |
|  | Учтено направление долевой нити | 1 |  |
|  | Ровность строчки притачивания | 3 |  |
|  | Равномерность подгиба второго края | 1 |  |
|  | Равномерность ширины канта | 2 |  |
|  | Ровность второй строчки | 2 |  |
|  | Закрепление подогнутого среза канта по всей длине | 2 |  |
|  | Наличие влажно-тепловой обработки | 2 |  |
|  | Соблюдение безопасных приемов труда | 1 |  |
|  | **Итого баллов** | **15** |  |

**Задание 2.** Карта пооперационного контроля по моделированию швейных изделий


**«Моделирование плечевого фартука» 20 баллов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **Баллы по факту** |
| **I.** | **Нанесение новых линий фасона и надписей**  **на основу чертежа** | **5** |  |
| 1 | Нанесение конструктивных линий в нижней части фартука | 1 |  |
| 2 | Нанесение фигурной линии низа | 1 |  |
| 3 | Наличие на чертеже значка «разрезать» | 0,5 |  |
| 4 | Нанесение фигурной линии верха фартука | 0,5 |  |
| 5 | Нанесение линий расположения кармана | 1 |  |
| 6 | Выполнение полного комплекта деталей (нагрудник, средняя часть фартука, боковая часть фартука, карман, пояс, бретель) | 1 |  |
| **II.** | **Подготовка выкройки к раскрою** | **15** |  |
|  | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 1 |  |
|  | Наличие надписи названия детали нагрудника фартука | 0,5 |  |
|  | Наличие надписи названия детали средней части фартука | 0,5 |  |
|  | Наличие надписи названия детали боковой части фартука | 0,5 |  |
|  | Наличие надписи названия детали кармана | 0,5 |  |
|  | Наличие надписи названия детали пояса | 0,5 |  |
|  | Наличие надписи названия детали бретели | 0,5 |  |
|  | Указание количества деталей нагрудника фартука | 0,5 |  |
|  | Указание количества деталей средней части фартука | 0,5 |  |
|  | Указание количества деталей боковой части фартука | 0,5 |  |
|  | Указание количества деталей кармана | 0,5 |  |
|  | Указание количества деталей пояса | 0,5 |  |
|  | Указание количества деталей бретели | 0,5 |  |
|  | Наличие направления нити основы на детали нагрудника фартука | 0,5 |  |
|  | Наличие направления нити основы на детали средней части фартука | 0,5 |  |
|  | Наличие направления нити основы на детали боковой части фартука | 0,5 |  |
|  | Наличие направления нити основы на кармане | 0,5 |  |
|  | Наличие направления нити основы на поясе | 0,5 |  |
|  | Наличие направления нити основы на бретели | 0,5 |  |
|  | Припуски на обработку детали нагрудника фартука | 0,5 |  |
|  | Припуски на обработку детали средней части фартука | 0,5 |  |
|  | Припуски на обработку детали боковой части фартука | 0,5 |  |
|  | Припуски на обработку детали кармана | 0,5 |  |
|  | Припуски на обработку детали пояса | 0,5 |  |
|  | Припуски на обработку бретели | 0,5 |  |
|  | Указание линии сгиба на детали нагрудника фартука | 0,5 |  |
|  | Указание линии сгиба на детали средней части фартука | 0,5 |  |
|  | Указание линии сгиба на детали пояса | 0,5 |  |
|  | Аккуратность выполнения работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |

**Контроль практического задания**


**«Моделирование плечевого фартука»**

(Нанесение линий фасона на чертеж основы)



**Результат моделирования**

(приклеить готовые лекала модели)



|  |  |
| --- | --- |
| Председатель жюри |  |
| Члены жюри |  |
|  |  |