**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ**

**(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)**

**ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР**

**возрастная группа (9 класс)**

**(профиль «Культура дома, дизайн и технологии»)**

**Время выполнения – 180 минут Максимальная оценка - 35 баллов**

**Задание 1.** Картапооперационного контроля практической работы

**«Изготовление новогоднего мешочка – саше» 15 баллов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **По факту** |
|  | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 1 |  |
|  | Качество выполнения деталей раскроя | 2 |  |
|  | Определение лицевой стороны ткани | 1 |  |
|  | Ширина шва стачивания +/- 1мм | 2 |  |
|  | Наличие закрепок на концах шва стачивания (да, нет) | 1 |  |
|  | Ширина шва подгибки | 2 |  |
|  | Симметричность углов (да\нет) | 2 |  |
|  | ВТО после вывертывания (да/нет) | 1 |  |
|  | Отделка изделия (качество выполнения, композиционная завершенность) | 2 |  |
|  | Соблюдение безопасных приемов труда | 1 |  |
|  | **Итого** | **15** |  |

**Задание 2.** Карта пооперационного контроля по моделированию швейных изделий

**«Моделирование юбки с завышенной талией» 20 баллов**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **По факту** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки** |  |  |
| 1 | Оформление линии бока полотнищ | 2 |  |
| 2 | Работа с вытачками | 2 |  |
| 3 | Оформление линии талии (высота пояса) | 2 |  |
| 4 | Оформление линии низа полотнищ | 2 |  |
| 5 | Построение обтачки пояса | 2 |  |
|  | **Подготовка выкройки юбки к раскрою** |  |  |
| 7 | Выполнение полного комплекта деталей | 1 |  |
| 8 | Название деталей | 2 |  |
| 9 | Количество деталей | 1 |  |
| 10 | Направление долевой нити деталей | 1 |  |
| 11 | Сгибы тканей, линии середины деталей | 1 |  |
| 12 | Наличие метки под застежку-молнию и пуговицы | 1 |  |
| 13 | Припуски на обработку каждого среза | 2 |  |
| 14 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |

**Контроль практического задания**

**«Моделирование плечевого фартука»**

(Нанесение линий фасона на чертеж основы)

Припуск 1,5 см. Молния



Припуск 4 см.

Спецификация

1. Переднее полотнище юбки 1 деталь со сгибом.
2. Заднее полотнище юбки 1 деталь со сгибом.
3. Обтачка пояса – для переднего и заднего полотнища (по

1 детали со сгибом для переднего и заднего полотнища).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель жюри |  |
| Члены жюри |  |
|  |  |